**Encadré**

**REFERENCES DES PNEUS ET CHAMBRES A AIR POUR CYCLES ET MOTOCYCLES FABRIQUES PAR LA SAP OLYMPIC ET LEURS EQUIVALENCES**

|  |
| --- |
| **PNEUS POUR CYCLES AVEC CHAMBRES A AIR ASSORTIES** |
|   | **NOTATION ISO ou ETRTO**  | **NOTATION ANGLO-SAXONNE** | **NOTATION FRANÇAISE** |
| 26" | *47-559* | *26 x 1.75* *26 x 1.75 x 2* |  |
| **54-559** | **26 x 2.00** |  |
| *57-559* | *26 x 2.125* *26 x 2.125 x 2* |  |
| 26" | *37-584* | *26 x 1 1/2 x 1 3/8*  *26 x 1 3/8 x 1 1/2* |  |
| **40-584** | **26 x 1 1/2** | **650 x 35 B** **650 x 38 B** |
| 26" | **44-584** | **26 x 1 5/8 x 1 1/2** **26 x 1 3/4 x 1 1/2** **26 x 1 1/2 x 1 5/8** | **650 x 42 B** **650 B Semi-Comfort 650 B 1/2 Balloon** |
| *45-584* | *26 x 1.75 x 1 1/2* *26 x 1 1/2 x 1 3/4* | *650 x 45 B* |
| 26" | *32-590* | *26 x 1 3/8 x 1 1/4* | *650 x 32 A* |
| **37-590** | **26 x 1 3/8** | **650 x 35A** **650A** |
| *40-590* | *26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL* |  |
| 27" | *32-630* | *27 x 1 1/4* |  |
| **37-630** | **27 x 1 3/8** |  |

\***ETRTO** = **E**uropean **T**yre and **R**im **T**echnical **O**rganisation (organisation technique européenne du pneu et de la jante)

\***ISO** = **I**nternational **O**rganization for **S**tandization (organisation internationale de normalisation)

|  |
| --- |
| **PNEUS POUR MOTOCYCLES AVEC CHAMBRES A AIR ASSORTIES** |
| **DIMENSIONS EN POUCES** | **DIMENSIONS EN MILLIMETRES** | **AUTRES DIMENSIONS EQUIVALENTES EN POUCES** |
| **2.25 - 17** | **2 ¼ - 17** |  |
| **2.25 - 18** | **2 ¼ - 18** |  |
| **2.50 - 17** | **80/90 - 17** |  |
| **2.50 - 18** | **80/90 - 18** |  |
| **2.75 - 17** | **80/80 - 17 ; 80/90 - 17** | *3.00 - 17  ; 3.10 - 17* |
| **2.75 - 18** | **80/80 - 18 ; 80/90 - 18** | *3.00 - 18  ; 3.10 - 18* |
| **4.00 - 16** | **110/90 - 16** | *4.10 - 16  ; 4.60 - 16* |

NB : En caractère **gras** les dimensions des pneus fabriqués par la SAP Olympic ; en caractère **italique** les autres dimensions équivalentes aux dimensions des pneus fabriqués par la SAP Olympic.